2022-4-17 版本 1.0.392.4
添加：
MsgBox_CutOffSheet#切断需确保激光头在板材上方。是否执行切断动作？#Ensure the laser head is above the plate before cut off operation. continue to execute?
mf13_5#切断参数#Cut-off Paramter
mf459#系统#SC System
mf520#板材尺寸过大#Sheet size is over flow
mf521#零件不符合内外膜规则#The part violates topology rules (Inner-Outter)
mf522#添加零件时参数错误#Parameter error while adding part
mf523#零件种类超过50#More than 50 parts
mf524#DLL内核错误#Nest-DLL kernel error
pd2408_1#无限卷料.切断板材-X右侧坐标#Unlimit Roll Sheet.Cut-off Sheet [X-Coord of Right point]

pd598#图形工艺控制.批量去膜轮廓数#Graph Process Control.The number of contour for Removal of film


修改：
mf13-1 mf13_1#旋转平台#Rotate Platform
mf13-2 mf13_2#交换平台#Platform Change
mf13-3 mf13_3#卷料控制#Roll Sheet
mf13-4 mf13_4#开始切断#Start Cut-off Sheet
mf17-1 mf17_1#龙门校正回原#Dual Servo Adjust

mp134#系统将进行喷嘴清洁，是否继续？#System will go to clean header, continue?
pd2408#无限卷料.切断板材-X左侧坐标#Unlimit Roll Sheet.Cut-off Sheet [X-Coord of Left point]

删除：
mf410#排样#Nest
